**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PILARKI DO POZYSKIWANIA TARCICY ORAZ ODCIĄGU TROCIN**

**Oferent:**

**1. Nazwa i adres Oferenta:**

**2. Osoba do kontaktu:....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

**3. Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

**4. Numer faksu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

**5. Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: .....................................

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PILARKI DO POZYSKIWANIA TARCICY ORAZ ODCIĄGU TROCIN**

**Oświadczenia wykonawcy**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze *zapytania ofertowego*, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną dla zadań, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w terminach i pod warunkami określonymi w wymienionym *zapytaniu ofertowym*.
2. Oświadczamy, że posiadamy wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w niniejszym *zapytaniu ofertowym*.
3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w niniejszym *zapytaniu ofertowym*.
4. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w niniejszym *zapytaniu ofertowym*.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszym *zapytaniu ofertowym*.

....................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: ..........................................

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZAŃ**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PILARKI DO POZYSKIWANIA TARCICY ORAZ ODCIĄGU TROCIN**

W odpowiedzi na *zapytanie ofertowe* w postępowaniu, którego przedmiot stanowi **ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PILARKI DO POZYSKIWANIA TARCICY ORAZ ODCIĄGU TROCIN**

oraz świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania:

**oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo**.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: .....................................

…………………………….

(pieczęć Oferenta)

**OFERTA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PILARKI DO POZYSKIWANIA TARCICY ORAZ ODCIĄGU TROCIN**

W odpowiedzi na *zapytanie ofertowe* w postępowaniu, którego przedmiot stanowi **ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PILARKI DO POZYSKIWANIA TARCICY ORAZ ODCIĄGU TROCIN**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, na niżej wymienionych warunkach:

**A. PILARKA DO POZYSKIWANIA TARCICY**

**I. Cena całkowita dostawy:**

* w kwocie netto: .....................................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

* w kwocie brutto: ....................................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

* w tym podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: .........................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

**II. Okres bezpłatnej gwarancji (zaznaczyć właściwe):**

1. 1 rok
2. 2 lata i więcej

**III. Czas reakcji serwisowej (od momentu potwierdzenia zgłoszenia awarii lub usterki do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia):**

1. do 12 godz.
2. do 24 godz.
3. powyżej 24 godz.

**B. ODCIĄG TROCIN**

**I. Cena całkowita dostawy:**

* w kwocie netto: .....................................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

* w kwocie brutto: ....................................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

* w tym podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: .........................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

**II. Okres bezpłatnej gwarancji (zaznaczyć właściwe):**

1. 1 rok
2. 2 lata i więcej

**PARAMETRY OFERTY:**

**PILARKA DO POZYSKIWANIA TARCICY WRAZ Z ODCIĄGIEM TROCIN**

**MASZYNA - MODEL / TYP: ……………………………………**

#### o parametrach i rozwiązaniach technologicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| ***PARAMETRY*** | |
| ***Z zapytania nie mniejsze / niższe / gorsze niż:*** | ***Oferowane:*** |
| Silnik główny 2x90 kW | *…… kW* |
| Maszyna wyposażona w mechaniczne podnoszenie skrzyni dociskowej i wału piłowego | TAK/NIE |
| Maszyna wyposażona w elektroniczny wskaźnik poziomu wału piłowego i skrzyni dociskowej: | *TAK/NIE* |
| Długość robocza urządzenia L=7500 mm  Szerokość całkowita L=5000 mm | Dłg L=………..  Szer. L=……… |
| Laser liniowy (kolor zielony 1 szt. / czerwony 1 szt.) |  |
| Pulpit dotykowy | *Tak/nie* |
| Regulacja posuwu ze wstecznym obciążeniem 4-40m/min | Tak/nie |
| Część elektryczna przystosowana do pracy warunkach -15 stopni Celsjusza | Tak/nie |
| Podajnik dłg L=5000mmm | L=……………… |
| Urządzenie centrujące L=8400mm | Tak/nie |
| Szerokość pryzm 120-750mm | ……..mm |
| Szerokość całkowita urządzenia centrującego L=1250mm | ……..mm |
| Szerokość rolek napędzanych L=900 | ………….mm |
| Sterowanie pneumatyczne | Tak/nie |
| ***ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE*** | |
| ***Z zapytania nie mniejsze / niższe / gorsze niż:*** | ***Oferowane:*** |
| Pilarka do pozyskiwania tarcicy powinna mieć silnik główny o mocy 2x90kW oraz być wyposażona w mechaniczne podnoszenie skrzyni dociskowej oraz wału piłowego. Koniecznym jest wyposażenie urządzenia w elektroniczny wskaźnik poziomu wału piłowego oraz skrzyni dociskowej. Pulpit dotykowy, deska dociskowa 2 szt., tuleja piłowa 4 szt. liniowy w kolorze zielonym i czerwonym po 1 szt.. Maszyna powinna być wyposażona w przekładki między piłowe na 1 sprzęg piłowy ustalony z zamawiającym, piły tarczowe fi 350mm w ilości 20 szt. Płynna regulacja posuwu za pomocą przetwornicy częstotliwości połączonej ze wstecznym obciążeniem, przystosowanie do pracy w temp.-15 stopni Celsjusza, komplet narzędzi do codziennej obsługi. Urządzenie powinno być wyposażone w podajnik z buforem pryzm, który będzie miał możliwość podawania pryzmy na urządzenie centrujące o długości podajnika 5000mm, który umożliwia buforowanie pryzmy od 8-25 szt. ułożonych stopniowo-pojedynczo, łańcuchy zbierakowe w ilości 5 szt., przenośnik centrujący przeznaczony jest do zmechanizowania ciągu technologicznego przeróbki drewna począwszy od podajnika poprzecznego –urządzenie centrujące- pilarkę. Urządzenie centrujące powinno mieć poniższe parametry szer. pryzm „120-750mm; wysokość pryzm 50-200mm, długoś robocza urządzenia centrującego 7500mm, szer. całkowita 1250mm, szer. rolek napędzanych 900mm sterowanie pneumatyczne zapotrzebowanie powietrza 0,60Mpa 100l/min. Urządzenie centrujące ma mieć możliwość podawania pryzmy z boku, 4 mechanizmy centrujące pneumatyczne, 4 mechanizmy do centrujące łańcuchowe sterowane z pulpitu sterowniczego, sterowanie ręczne, automatyczne, półautomatyczne. Pryzma po wycentrowaniu ma być dociskana z góry rolką i wprowadzana do pilarki za pomocą 2 rolek ryflowanych. Płynna regulacja posuwu za pomocą falownika oraz urządzenie powinno być synchronizowane z pilarka. Transporter roboczy stanowiący część urządzenia powinien mieć poniższe parametry: szer. pakietu desek 120-800mm; wysokość deski 20-200mm, długoś robocza L=11200mm sterowanie elektryczne wyrzutnika. Transporter ma mieć możliwość odbioru bezkolizyjnie tarcicy po pilarce, krańcówka mechaniczna końcowa powinna być sprzężona z ostatni walcem dociskowym pilarki. Pulpit sterowniczy ma mieć możliwość sterowania powyższymi urządzeniami ( start stop, ustawienie wysokości cięcie oraz p[osuw płynnie regulowany –falownika) | *TAK/NIE* |
| *UWAGI / WYJAŚNIENIA DO OFEROWANYCH ROWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH WSKAZANYCH POWYŻEJ:* | |

Termin związania ofertą: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

....................................................

Oferent (podpis i pieczęć)

Data: ..........................................