**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PIECA NA BIOMASĘ**

**Oferent:**

**1. Nazwa i adres Oferenta:**

**2. Osoba do kontaktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

**3. Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

**4. Numer faksu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

**5. Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: .....................................

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PIECA NA BIOMASĘ**

**Oświadczenia wykonawcy**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze *zapytania ofertowego*, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną dla zadań, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w terminach i pod warunkami określonymi w wymienionym *zapytaniu ofertowym*.
2. Oświadczamy, że posiadamy wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w niniejszym *zapytaniu ofertowym*.
3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w niniejszym *zapytaniu ofertowym*.
4. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w niniejszym *zapytaniu ofertowym*.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszym *zapytaniu ofertowym*.

....................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: ..........................................

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZAŃ**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PIECA NA BIOMASĘ**

W odpowiedzi na *zapytanie ofertowe* w postępowaniu, którego przedmiot stanowi **ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PIECA NA BIOMASĘ**

oraz świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania:

**oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo**.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: .....................................

…………………………….

(pieczęć Oferenta)

**OFERTA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PIECA NA BIOMASĘ**

W odpowiedzi na *zapytanie ofertowe* w postępowaniu, którego przedmiot stanowi **ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PIECA NA BIOMASĘ**

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, na niżej wymienionych warunkach:

**A. PIEC NA BIOMASĘ**

**I. Cena całkowita dostawy:**

* w kwocie netto: .....................................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

* w kwocie brutto: ....................................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

* w tym podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: .........................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

**II. Okres bezpłatnej gwarancji (zaznaczyć właściwe):**

1. 1 rok
2. 2 lata i więcej

**III. Czas reakcji serwisowej (od momentu potwierdzenia zgłoszenia awarii lub usterki do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia):**

1. do 12 godz.
2. do 24 godz.
3. powyżej 24 godz.

**PARAMETRY OFERTY:**

**PIEC NA BIOMASĘ**

**MASZYNA - MODEL / TYP: ……………………………………**

#### o parametrach i rozwiązaniach technologicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| ***PARAMETRY*** | |
| ***Z zapytania nie mniejsze / niższe / gorsze niż:*** | ***Oferowane:*** |
| MOC 1250 kw | *…… kW* |
| Multicyklon i wentylator wyciągowy spalin | TAK/NIE |
| Ślimak odpopielania | *TAK/NIE* |
| Podajnik paliwa typu Redler dłg 7m (z kontnera so szuflady podajacej paliwo do kotła | Dłg L=……….. |
| Szuflada (podajnik tłokowy) | *TAK/NIE* |
| Ruszt ruchomy | *Tak/nie* |
| Kontener na paliwo 2,0x6,0x2,0 m klapa wsypu szer.3,5 m | Szer/dłg /wys  Szer.wsypu …... |
| komin fi 500 wys.15m | Fi…. Wys…….. |
| Piec zabezpieczony ogniowym zaworem przeciwpożarowym AVTA | Tak/nie |
| Kontrola podciśnienia w komorze | Tak/nie |
| Ruszt wyposażony w siłownik hydrauliczny i moduł sterujący | Tak/nie |
| Zabezpieczenie przegrzania kotła | Tak/nie |
| ***ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE*** | |
| ***Z zapytania nie mniejsze / niższe / gorsze niż:*** | ***Oferowane:*** |
| Kocioł stalowy, wodny, niskotemperaturowy z wymiennikiem o pionowym ustawieniu rur, pracujący w systemie otwartym. Pozwala spalać paliwa odnawialne, biomasę rozdrobnione resztki drzewne o wilgotności do 60%, wyposażony w 2 komory spalania. Pierwsza komora jest komorą ceramiczną pozwalającą na spalanie paliwa w cyklu automatycznym, druga komora stalowa pozwala na spalanie paliwa przy załadunku ręcznym. Komory powinny mieć możliwość jednoczesnej pracy, jak również każda oddzielnie. Procesem spalania w komorze ceramicznej steruje sterownik oparty na pracy sekwencyjnej. Kocioł powinien pracować na ciągu naturalnym, ale również mieć możliwość wyposażania w multicyklon i wentylator wyciągowy spalin. Zasobnik na paliwo zamontowany przed piecem. Wymagana moc kotła 1250 kW, wymiar paliwa max.20cm. Kocioł ma być wyposażony w multicyklon i wentylator wyciągowy spalin, ślimak odpopielania. Podajnik paliwa typy redler od dług 7m z kontenera do szuflady podającej paliwo do kotła, szuflada (podajnik tłokowy) podająca paliwo do kotła, automatyczna regulacja powietrza wtórnego, funkcja połóż przepychania biomasy z podajnika, zabezpieczenie ogniowe zaworem ppoż. AVTA, zabezpieczenie krańcowe otwarcia drzwiczek  Kontrola podciśnienia w komorze spalania, presostat bezpieczeńsywa w komorze spalania ,zabezpieczenie przegrzania kotła, obsługa pompy pomieszania  Ruszt ruchomy wyposażony w silnik hydrauliczny, agregat hydrauliczny, moduł sterujący. kontener na paliwo o wymiarach 2,00x6,00x2,0m klapa wsypu dług 3,5 mb ,wyposażony w dwa zgarniacze , dwa siłowniki hydrauliczne , agregat hydrauliczny moduł sterujący komin fi 500 wysokość 15 m wyposażony w obejmy mocujące , wyczystkę skraplacz ,ustnik mocowany do betonowej stopy. Komin dwuścienny, ocieplany | *TAK/NIE* |
| *UWAGI / WYJAŚNIENIA DO OFEROWANYCH ROWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH WSKAZANYCH POWYŻEJ:* | |

Termin związania ofertą: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

....................................................

Oferent (podpis i pieczęć)

Data: ..........................................